**1.対応ファイル**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ファイル | 対応フォーマット |  |
| 写真 | JPEG, BMP, PNG | .jpg╲.bmp╲.png. |
| ビデオ | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, RM, RMVB, MJPEG, DivX | .avi╲.mpg╲.dat╲.vob╲.mov╲.mkv╲.rm╲.rmvb╲.mp4╲  .m-jpeg╲.divx |
| 音声 | MP3 | .MP3 |

**2.写真ファイルデータ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ファイル | 解像度 | 圧縮オプション | サポート範囲 |
| JPEG | 15360x8640 | Progressive JPEG | 1024 x 768のみ |
| ベースライン（標準） | 〇 |
| ベースラインの最適化 | 〇 |
| BMP | 9600x6400 | 単色 | 〇 |
| 16色 | 〇 |
| 256色 | 〇 |
| 16bit | 〇 |
| 24bit | 〇 |
| 32bit | 〇 |
| PNG | 9600x6400 | 非インターレース | 〇 |
| インターレース | 1200 x 800のみ |

**3. 音声ファイルデータ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ファイル | サンプリングレート | ビットレート | 音声チャネル |
| MP3 | 32～48KHZ | 32K～320Kbps | Mono, Stereo |

**4. ビデオファイルデータ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ファイル | 拡張子 | コーデック | 解像度 | ビットレート |
| MPEG1 | .DAT╲.MPG╲.MPEG | ╲ | 1280 x 720@30fps | 最高20Mbps |
| MPEG2 | .MPG╲.VOB | ╲ | 1280 x 720@30fps | 最高20Mbps |
| MPEG4 | .AVI╲.MP4 | DIVX,XVID | 1280 x 720@30fps | 最高20Mbps |
| RM╲RMVB | .RM╲.RMVB | RV8,RV9,RV10 | 1280 x 720@25fps | 最高10Mbps |
| H.264 | .MKV╲.MOV | H.264 | 1280 x 720@30fps | 最高20Mbps |
| MJPEG | .AVI |  | 640 x 480@30fps | 最高10Mbps |
| DivX | .DIVX╲.AVI | MPEG,DIVX,H264 | 1280 x 720@30fps | 最高20Mbps |